


曾水许可〔2026〕4号

随州市曾都区水利和湖泊局
关于曾都区南郊街道高桥河苏家寺村、茶庵社区水污染治理项目洪水影响评价报告的批    复

随州市生态环境局曾都区分局：
你单位报送的《随州市曾都区南郊街道高桥河苏家寺村、茶庵社区水污染治理项目洪水影响评价报告》（以下简称《洪评报告》）及申请已收悉，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等相关法律规定，经组织专家审查，现批复如下：
一、工程项目概况
随州市曾都区南郊街道高桥河苏家寺村、茶庵社区水污染治理项目河道整治工程位于南郊街道茶庵社区，河道治理范围为茶庵桥以上修整、清理河道350米，拟建河堤锁扣砖护坡2100平方米，生态修复带1000平方米。
二、洪水评价分析和计算成果
1.基本同意设计洪水计算方法和成果。曾都区南郊街道高桥河苏家寺村、茶庵社区段防洪标准采用10年一遇，设计洪峰流量为257立方米每秒，相应水位为66.83—67.21米。
2.基本同意河道改造后行洪影响分析。河道改造后行洪断面增大，护砌后岸坡糙率减小，在一定程度上提高了河道行洪能力，对河道行洪无影响。
三、洪水影响综合评价
1.基本同意《洪评报告》工程建成后可增加河道现状行洪能力，岸坡顶部高程不满足防洪要求，对河势稳定影响较小的评价结论。
2.基本同意《洪评报告》项目建设对防汛抢险、施工期防洪影响、第三人合法水事权益影响较小的评价结论。
四、工程影响防治与补救措施
基本同意《洪评报告》消除和减轻洪水影响措施。因河道行洪能力不满足规范要求，建议取消增氧阶梯坝及生态修复带，补充岸顶设计，加固岸坡护脚。
五、项目监督管理
1.该项目建设过程中有重大变更的，项目建设单位应按照规定重新办理行政审批手续。
2.项目涉水工程施工应选在枯水季，尽量避免在主汛期进行。建设单位在汛期施工应编制《施工期度汛方案和防汛抢险应急预案》，报区防汛指挥机构审批。
[bookmark: _GoBack]3.涉水工程应在河道管理单位的全程监督下进行，服从防汛指挥机构的统一指挥。施工过程中要注意保护河道边坡稳定，严禁向河道弃土弃渣。施工完成后要及时拆除涉河便道，清除建筑垃圾，保证河道畅通。
4.因工程建设影响第三人合法水事权益的，由建设单位妥善解决。


随州市曾都区水利和湖泊局
2026年2月6日
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