



曾水许可〔2026〕49号

随州市曾都区水利和湖泊局
关于曾都区槐东至石桥一级公路建设工程主线K0+466左侧改路洪水影响评价报告的批    复

随州市曾都区乡村投资有限公司：
你单位报送的《曾都区槐东至石桥一级公路建设工程主线K0+466左侧改路洪水影响评价报告》（以下简称《洪评报告》）及申请已收悉，根据《中华人民共和国防洪法》等相关法律规定，经组织专家审查，现批复如下：
一、工程项目概况
曾都区万店镇槐东至石桥一级公路建设工程主线K0+466左侧改路段位于万店镇槐东村G240连接线上，全长198.98米，为二级公路，双向两车道标准。改路段涉及架设桥梁一座，跨漂水支流隋王河，桥址以上集雨面积16.65平方公里，流域河长6.3公里，河道比降3‰。现状河宽10米，河床高程85.40米。工程所在河道现状为自然岸坡，左右岸高程分别为88.50米、90.50米。
跨隋王河桥梁全长24.04米，单跨，桥宽12米。桥梁上部结构采用1x16米预应力砼矮T梁；下部结构桥台采用柱式台、桩基础；桥面高程左岸起点为93.667米，右岸终点高程93.748米，纵断面纵坡-0.449%，从左岸至右岸先逐渐升高。桥梁厚1.15米，梁底高程92.517～92.598米。工程建设工期5个月。
二、洪水评价分析和计算成果
基本同意《洪评报告》中跨隋王河桥梁防洪标准为50年一遇，设计洪峰流量198.16立方米每秒，设计洪水位89.48米；桥梁所在河段防洪标准为10年一遇，设计洪峰流量99.83立方米每秒，设计洪水位88.32米。
三、洪水影响综合评价
1.基本同意《洪评报告》关于工程建成后对河势稳定、河道行洪安全、水工程安全影响较小的评价结论。
2.基本同意《洪评报告》该项目对防汛抢险、施工期防洪影响、第三人合法水事权益影响较小的评价结论。
四、工程影响防治与补救措施
1.对桥梁左右岸、上下游河岸进行加固防护，对桥墩以及桥梁与两岸路基衔接部位进行防冲处理。
2.桥梁完工后，应及时拆除施工临时设施等阻水建筑物，清理施工场地，清除弃土弃渣等建筑垃圾，恢复河道原貌。
3.桥墩施工应选在枯水季，尽量避免在主汛期进行。建设单位在汛期施工应编制《施工期度汛方案和防汛抢险应急预案》，并报区防汛指挥机构审批。
五、项目监督管理
1.该项目建设过程中有重大变更的，应按照规定重新办理行政审批相关手续。
2.桥梁施工应在河道管理单位的全程监督下进行，服从防汛指挥机构的统一指挥。施工过程中要注意保护两岸堤防，严禁向河道弃土弃渣，确保汛期河道行洪畅通。
[bookmark: _GoBack]3.因工程建设影响第三人合法水事权益的，由建设单位妥善解决。


随州市曾都区水利和湖泊局
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