


曾水许可〔2026〕6号

随州市曾都区水利和湖泊局
关于曾都区花溪河湿地公园（森林湿地段）
洪水影响评价报告的批复

随州市曾都鸿发产业投资有限公司：
你单位报送的《随州市曾都区花溪河湿地公园（森林湿地段）洪水影响评价报告》（以下简称《洪评报告》）及申请已收悉，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等相关法律规定，经组织专家审查，现批复如下：
一、工程项目概况
随州市曾都区花溪河湿地公园（森林湿地段）位于随州市曾都区，西起季梁大道，东至随州大道，南起清河路，北至桃园路，本项目沿花溪河新建森林湿地公园，全程长约4500米，总面积约501934平方米，包含生长生态区、生态湿地空间、儿童游乐区、阳光草坪区、城市节点区、湿地栈道等。主要建设内容为园建工程、绿化工程、水电工程及配套设施建设工程等。
本项目中涉河建设内容主要有上、下鱼鳞坝、花溪云影桥、听松桥、沿河栈道等设施。
二、洪水评价分析和计算成果
[bookmark: _GoBack]基本同意《洪评报告》项目所在河段防洪标准为20年一遇，设计流量为117.86—127.78立方米每秒，相应水位为78.79—78.01米。
三、洪水影响综合评价
1.基本同意《洪评报告》工程建成后对河道行洪、河势稳定影响较小的评价结论。
2.基本同意《洪评报告》项目建设对防汛抢险、施工期防洪影响、第三人合法水事权益影响较小的结论。
四、工程影响防治与补救措施
基本同意《洪评报告》消除和减轻洪水影响措施。本项目涉水工程防洪标准较低，建议建设单位进一步优化花溪云影桥、听松桥建设方案，降低阻水比。在拦河坝、桥梁左右岸设立限行警示标志，保证河道行洪期间过往人员安全。
五、项目监督管理
1.该项目建设过程中有重大变更的，项目建设单位应按照规定重新办理行政审批手续。
2.项目涉水工程施工应选在枯水季，尽量避免在主汛期进行。建设单位在汛期施工应编制《施工期度汛方案和防汛抢险应急预案》，报区防汛指挥机构审批。
3.涉水工程应在河道管理单位的全程监督下进行，服从防汛指挥机构的统一指挥。施工过程中要注意保护河道边坡稳定，严禁向河道弃土弃渣。施工完成后要及时拆除涉河便道，清除建筑垃圾，保证河道畅通。
4.因工程建设影响第三人合法水事权益的，由建设单位妥善解决。


随州市曾都区水利和湖泊局
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